[bookmark: _GoBack]附件：《福清市福融辉北侧地块详细规划》的主要内容及规划图纸

一、主要内容
1、规划范围
规划区位于福清市清荣大道北珠山片区，整体分南北两区，规划总用地面积16.23公顷。其中，北区用地面积12.62公顷，北至清繁大道，东临福人大道，南侧为清山路，西邻福清供电有限公司；南区用地面积3.61公顷，北至清大路，东临福人大道，南侧为清泰公园，西邻马山营自然村住宅区。
2、地块使用性质
规划用地性质分类和代码均采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，规划地块350181-02-C-100用地性质为100101（供电用地），规划地块350181-02-C-101用地性质为070102（二类城镇住宅用地），规划地块350181-02-C-102、350181-02-C-103用地性质均为1401（公园绿地），规划地块350181-02-C-104用地性质为100102（二类工业用地），规划地块350181-02-D-37用地性质为080403（中小学用地）。


3、地块控制指标
	地块编号
	用地用海分类代码
	用地用海分类名称
	用地面积(m2)
	容积率
	建筑密度(%)
	绿地率(%)
	建筑限高(m)

	350181-02-C-100
	1303
	供电用地
	17333.93
	≤1.5
	≤20
	≥30
	≤24

	350181-02-C-101
	070102
	二类城镇住宅用地
	73449.68
	≤1.8
	≤28
	≥35
	≤27

	350181-02-C-102
	1401
	公园绿地
	2358.02
	≤0.1
	≤5
	≥65
	≤12

	350181-02-C-103
	1401
	公园绿地
	4733.13
	≤0.1
	≤5
	≥65
	≤12

	350181-02-C-104
	100102
	二类工业用地
	28310.92
	1.0-3.0
	≤40
	10-20
	≤36

	350181-02-D-37
	080403
	中小学用地
	36127.26
	≤1.2
	≤35
	≤30
	≤24


4、道路交通规划
规划区北区对外交通主要依托北侧快速路清繁大道，红线宽度55米；东侧主干道福人大道，红线宽度40米；南侧次干道清山路，红线宽度40米。南区对外交通主要依托北侧主干道清大路，红线宽度36米；东侧主干道福人大道，红线宽度40米；南侧次干道清河街，红线宽度24米。地块内停车设施配建标准按《福建省城市规划管理技术规定》执行。
二、规划图纸


1、区域位置图
[image: ]
2、土地利用规划图
[image: ]
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